Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 szt. drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami do wybranych pomieszczeń biurowych, usytuowanych na I piętrze budynku nr 2 OSS SG w Lubaniu, polegająca na dostawie i montażu drzwi.

1. Specyfikacja techniczna:
   1. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych o podwyższonej izolacji akustycznej – łącznie 2 szt.:

* drzwi (wraz z osadzeniem ościeżnicy) mają zapewnić podwyższoną izolacyjność akustyczną Rw = minimum 42 dB;
* drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, gładkie;
* uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydła i ościeżnicy;
* uszczelka opadająca, automatyczna;
* mocowanie - 2 lub 3 zawiasy;
* wyposażone w 2 klamki z szyldem, w zamek z wkładką patentową zamykaną na klucz obustronnie (min. 3 klucze);
* wypełnione wielowarstwowym wkładem akustycznym, poszycie skrzydła wykonane z płyty MDF/HDF; skrzydło pokryte okleiną CPL o grubości minimum 0,2 mm; kolor ciemny orzech, ciemny dąb lub zbliżony (uzgodniony z Zamawiającym);
* ościeżnica regulowana (dla grubości ściany wg poniższej tabeli);

Wymiar drzwi z izolacją akustyczną wg tabeli:

| **Lp.** | **Nr pomieszczenia** | **Światło otworu drzwiowego** | **Ościeżnica** | **Kierunek drzwi** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 114 A | Drzwi należy zamontować w istniejącym otworze drzwiowym o wymiarach ok.: 1010x2160 mm  Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dokonać pomiarów istniejącego otworu drzwiowego | ok.: 140-160 mm  regulowana  Grubość muru:  150 mm | Drzwi lewe otwierane na zewnątrz pomieszczenia |  |
| 2. | 114 B | Drzwi należy zamontować w istniejącym otworze drzwiowym o wymiarach ok.: 1010x2160 mm  Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dokonać pomiarów istniejącego otworu drzwiowego | ok.: 280-300 mm  regulowana  Grubość muru:  285 mm | Drzwi prawe otwierane na zewnątrz pomieszczenia |  |

* 1. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych – łącznie 1 szt.:
* drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, gładkie;
* poszycie skrzydła wykonane z płyty MDF/HDF; skrzydło pokryte okleiną CPL o grubości minimum 0,2 mm;
* kolor ciemny orzech, ciemny dąb lub zbliżony (uzgodniony z Zamawiającym); wypełnienie płytą wiórowo-otworową;
* ościeżnica stała MDF wraz z opaską i listwą maskującą (z jednej strony od wewnątrz pomieszczenia ) - 1 szt.;
* uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze ościeżnicy;
* mocowanie – 2 lub 3 zawiasy;
* wyposażone w 2 klamki z szyldem, w zamek z wkładką zamykaną na klucz obustronnie – dla 1 szt.;

Wymiar drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych wg tabeli:

| **Lp.** | **Nr pomieszczenia** | **Światło otworu drzwiowego** | **Ościeżnica** | **Kierunek drzwi** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 114 | Drzwi należy zamontować w istniejącym otworze drzwiowym o wymiarach ok.: 1010x2160 mm  Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dokonać pomiarów istniejącego otworu drzwiowego | stała MDF wraz z opaską i listwą maskującą | Drzwilewe otwierane do wewnątrz pomieszczenia |  |

1. Informacje dodatkowe:
   1. Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
   2. Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt do samodzielnego dokonania właściwych pomiarów przed rozpoczęciem realizacji prac. Podane przez Zamawiającego wymiary służą wyłącznie do kalkulacji ceny oferty.
   3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia powierzchni przed zapyleniem i zabrudzeniem, a w przypadku ich wystąpienia usunąć wszystkie zabrudzenia. Miejsce prac montażowych należy pozostawić w stanie nie wymagającym dodatkowego uprzątnięcia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów i usterek powstałych w skutek wykonywanych prac.
   4. Wszystkie materiały, sprzęt i środki niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy własnym staraniem i na swój koszt. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty.
   5. Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był nowy, pełnowartościowy, czysty, wykonany z trwałego materiału, wolny od wad technicznych i prawnych, spełniający wymogi bezpieczeństwa oraz normy przewidziane obowiązującym prawem, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   6. Klamki i szyldy powinny być jednolite dla wszystkich drzwi (uzgodnione z Zamawiającym). Struktura i kolorystyka drzwi powinna być jednolita (uzgodniona z Zamawiającym).
   7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na gładko wszelkich, powstałych w trakcie wykonywanych prac, ubytków w ścianie.
   8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy/uzupełnienia wszelkich uszkodzeń wykładziny powstałych w trakcie wykonywanych prac.
   9. Istniejące drzwi ( 3 szt.) zostaną zdemontowane przez Zamawiającego.
   10. Prowadzenie prac będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
   11. Po każdorazowym zakończeniu prac miejsce prowadzonych robót musi zostać dokładnie posprzątane w stopniu pozwalającym na funkcjonowanie biur (prowadzenie działalności) od pn. do pt. w godz. 7:30 – 15:30, a wszystkie drzwi do biur muszą zamykać się na klucz.
   12. Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
   13. Sposób montażu drzwi w otworze należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta drzwi akustycznych zapewniając wymaganą izolacyjność akustyczną.
   14. Wykonawca udzieli gwarancji - 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje materiały i elementy z których zostały wykonane drzwi oraz prace montażowe i wykończeniowe. Naprawy gwarancyjne realizowane będą w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady i/lub usterki na adres e-mail lub nr telefonu Wykonawcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru.