Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

**Opis przedmiotu zamówienia**

BLOK NR 3

1. **WENTYLATOR ELEKTRYCZNY PODŁOGOWY:**

**materiał, kolor, cechy szczególne:**

* wentylator podłogowy z możliwością regulacji prędkości;
* kratka zabezpieczająca przed obrażeniami;
* moc: min. 70 W;
* 3 prędkości wentylatora;
* materiał: metal i tworzywo sztuczne;
* kolor: czarny, srebrny lub zbliżony;
* poziom hałasu: max. 70 dB(A);
* napięcie zasilania: 220 – 240 V;
* długość kabla: 1,6 m (± 0,5 m);

**wymiary:**

* szerokość: 50 - 60 cm;
* głębokość: 18 - 25 cm;
* wysokość: 50 - 60 cm;
* średnica wentylatora: 40 - 50 cm.

1. **GRZEJNIK OLEJOWY ELEKTRYCZNY:**

**materiał, kolor, cechy szczególne:**

* materiał: stal;
* kolor: czarny, biały lub zbliżony;
* min. 9 żeberek;
* moc: min. 2000 W;
* 3 poziomy grzania;
* napięcie zasilania: 220 – 240 V;
* długość kabla: 1,6 m (± 0,5 m);
* podstawa na kółkach;
* automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem;

**wymiary:**

* wysokość 55 - 65 cm;
* szerokość 25 - 30 cm;

głębokość 35 - 40 cm.

BLOK NR 4

1. **SZOROWARKA PODŁOGOWA AKUMULATOROWA:**

**materiał, kolor, cechy szczególne:**

Szorowarka podłogowa przeznaczona do profesjonalnego użytku w hotelach, biurach, w miejscach szkoleniowych.

**parametry:**

* moc znamionowa (W): 500 – 800;
* prędkość szczotki (obr/min): 1000 – 2200;
* zbiornik czystej wody (l): 4 – 6;
* zbiornik brudnej wody (l): 4 – 6;
* szerokość szorowania (mm): 250 – 350;
* szerokość dyszy ssącej (mm): 250 – 350;
* kółka transportowe;
* zasilanie: akumulatorowe (akumulator w komplecie);
* ładowarka w zestawie;
* 2 proste belki ssące;
* 1 szczotka walcowa;

**wymiary:**

* długość: 35 – 45 cm;
* szerokość: 30 - 45 cm;

wysokość: 100 - 115 cm.

1. **ODKURZACZ HOTELOWY:**

**materiał, cechy szczególne:**

Odkurzacz o wytrzymałej (z tworzywa sztucznego) konstrukcji przeznaczony do czyszczenia podłóg twardych, dywanów, tapicerek. W wyposażeniu wąż ssący, rury ssące, dysza podłogowa (dwufunkcyjna, przełączana do pracy na powierzchniach twardych i dywanowych).

**parametry:**

* napięcie: 220 – 240 V;
* częstotliwość: 50 – 60 Hz;
* podciśnienie:235-250 (mbar);
* pojemność zbiornika: 7 -10 L;
* średnica 35 – 40 cm;
* długość przewodu zasilającego: 7 – 10 m;
* poziom ciśnienia akustycznego: 62 – 70 (dB (A);
* moc: 850-1000 W.

**wymiary:**

* długość: 375 mm (± 10 mm);
* szerokość: 285 mm (± 10 mm);
* wysokość: 310 mm (± 10 mm);
* waga: max. 5 kg.

**wyposażenie:**

* wąż ssący,
* rura ssąca;
* kółka gumowane;
* min. 12 szt. worków fizelinowych;
* min. 6 szt. filtrów;
* dysza podłogowa;
* ssawka szczelinowa;
* ssawka do tapicerek.

Warunki zamówienia:

1. Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia przedmiotu umowy do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania jego rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż pomieszczenia do których   
   ma być dostarczone wyposażenie znajdują się w piwnicy, wysokim parterze   
   oraz na pierwszym piętrze budynku nr 14. Brak windy.
2. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby   
   to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają   
   one wymagania określone przez zamawiającego.