Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 szt. drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami do wybranych pomieszczeń gospodarczych, usytuowanych na parterze budynku nr 24 OSS SG w Lubaniu, polegająca na dostawie i montażu drzwi.

1. Specyfikacja techniczna:

Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń gospodarczych – łącznie 3 szt.:

* drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, gładkie;
* poszycie skrzydła wykonane z blachy ocynkowanej pokrytej poliestrem o grubości minimum 0,5 mm;
* kolor brązowy lub zbliżony (do uzgodnienia z Zamawiającym);
* wypełnienie: pianka lub styropian;
* ościeżnica z blachy stalowej o grubości minimum 1,2 mm. Profil izolowany termicznie o szerokości minimum 64 mm, w kolorze skrzydła;
* uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze ościeżnicy;
* mocowanie – 2 lub 3 zawiasy w kolorze ościeżnicy;
* wyposażone w 2 klamki z szyldem, w minimum jeden zamek z wkładką zamykaną na klucz obustronnie – dla 1 szt.;

Wymiar drzwi wg tabeli:

| **Lp.** | **Światło otworu drzwiowego** | **Ościeżnica** | **Kierunek drzwi** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drzwi należy zamontować w istniejącym otworze drzwiowym o wymiarach ok.: 901 x 2007 mmUwaga! Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dokonać pomiarów istniejącego otworu drzwiowego | stała | Drzwi lewe otwierane na zewnątrz pomieszczenia |  |

| **Lp.** | **Światło otworu drzwiowego** | **Ościeżnica** | **Kierunek drzwi** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Drzwi należy zamontować w istniejącym otworze drzwiowym o wymiarach ok.: 901 x 2007 mmUwaga! Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dokonać pomiarów istniejącego otworu drzwiowego | stała | Drzwi prawe otwierane na zewnątrz pomieszczenia |  |
| 3. | Drzwi należy zamontować w istniejącym otworze drzwiowym o wymiarach ok.: 901 x 2007 mmUwaga! Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dokonać pomiarów istniejącego otworu drzwiowego  | stała  | Drzwi prawe otwierane do zewnątrz pomieszczenia |  |

1. Informacje dodatkowe:
	1. Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
	2. Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt do samodzielnego dokonania właściwych pomiarów przed rozpoczęciem realizacji prac. Podane przez Zamawiającego wymiary służą wyłącznie do kalkulacji ceny oferty.
	3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia powierzchni przed zapyleniem i zabrudzeniem, a w przypadku ich wystąpienia usunąć wszystkie zabrudzenia. Miejsce prac montażowych należy pozostawić w stanie
	nie wymagającym dodatkowego uprzątnięcia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów i usterek powstałych w skutek wykonywanych prac.
	4. Wszystkie materiały, sprzęt i środki niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy własnym staraniem i na swój koszt. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty.
	5. Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był nowy, pełnowartościowy, czysty, wykonany z trwałego materiału, wolny od wad technicznych
	i prawnych, spełniający wymogi bezpieczeństwa oraz normy przewidziane obowiązującym prawem, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
	6. Klamki i szyldy powinny być jednolite dla wszystkich drzwi (uzgodnione z Zamawiającym). Struktura i kolorystyka drzwi powinna być jednolita (uzgodniona z Zamawiającym).
	7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na gładko wszelkich, powstałych w trakcie wykonywanych prac, ubytków w ścianie.
	8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy/uzupełnienia wszelkich uszkodzeń wykładziny powstałych w trakcie wykonywanych prac.
	9. Istniejące drzwi ( 3 szt.) zostaną zdemontowane przez Zamawiającego.
	10. Prowadzenie prac będzie możliwe w przedziale czasowym od poniedziałku
	do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
	11. Po każdorazowym zakończeniu prac miejsce prowadzonych robót musi zostać dokładnie posprzątane w stopniu pozwalającym na funkcjonowanie biur (prowadzenie działalności) od pn. do pt. w godz. 7:30 – 15:30, a wszystkie drzwi do biur muszą zamykać się na klucz.
	12. Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
	13. Sposób montażu drzwi w otworze należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta drzwi akustycznych zapewniając wymaganą izolacyjność akustyczną.
	14. Wykonawca udzieli gwarancji - 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje materiały
	i elementy z których zostały wykonane drzwi oraz prace montażowe
	i wykończeniowe. Naprawy gwarancyjne realizowane będą w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady i/lub usterki na adres e-mail lub nr telefonu Wykonawcy. Jeżeli ze względów technologicznych lub przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe zachowanie ww. terminu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek, poinformować pisemnie Zamawiającego o tych przyczynach
	i uzgodnić z nim odpowiedni termin usunięcia wady. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wydłużony termin usunięcia wad z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie nalicza
	kar umownych, o których mowa w § 7.