Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY**

 **PPOŻ**

**BLOK NR 1**

 Formularz ofertowy

Nazwa i adresy wykonawcy …………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………….. NR KRS ……………………………………..

Telefon kontaktowy …………………………….. e-mail ………………………………………..

Składając ofertę na dostawę niżej wymienionych akcesoriów ppoż dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027,tytuł projektu: „Organizowanie powrotów przymusowych oraz powrotów dobrowolnych” (FAMI.03.01-IŻ.00-0001/24) oferuje realizację zamówienia zgodnie
z powyższymi cenami:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis | Ilość jednostek | Cena jednostkowabrutto w zł | Wartośćbrutto w zł(rubr.3 x 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gaśnica proszkowa z wieszakiem i podstawką GP-6x ABC 6 kg | 2 szt. | …….…….. zł | …………. zł |
| 2 | Gaśnica proszkowa z wieszakiem i podstawką GP-4x ABC 4 kg  | 5 szt. | …….…….. zł | …………. zł |
| 3 | Lampa awaryjna ewakuacyjna LED II 100 SA 3H MT + zestaw piktogramów | 10 szt. | …….…….. zł | …………. zł |
| 4 | Oprawa hermetyczna LED PANEL 2x60 SA 3H MT 4000k 27W/2W 2700lm | 3 szt. | …….…….. zł | …………. zł |
| 5 | Oprawa Exit Ip 65 Eco Led 3w 1h jednozadaniowa białazewnętrzna | 3 szt. | …….…….. zł | …………. zł |
| 6 | Oprawa awaryjna okrągła 3W 6000K SC optyka korytarzowaSufitowa, podtynkowa. | 3 szt. | …….…….. zł | …………. zł |
| 7 | Ręczny przycisk ppoż. natynkowy1Z 1R OP1-W01-A11 + oznakowanieWyprodukowana zgodnie z normami: PN-EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-1 | 2 szt. | …….…….. zł | …………. zł |
| 8 | **Znak przeciwpożarowy wyłącznik prądu**(twarda płyta PVC 10 x 15 cm) | 2 szt. | …….…….. zł | …………. zł |
| 9 | **Drzwi przeciwpożarowe** (lewe) ( folia samoprzylepna, wymiar 10 x 15 cm) | 2 szt. | …….…….. zł | …….……. zł |
| 10 | **Drzwi przeciwpożarowe** (prawe) ( folia samoprzylepna, wymiar 10 x 15 cm) | 2 szt. | …….…….. zł | ….…….. zł |
| 11 | **Znak bezpieczeństwa gaśnica****materiał, kolor, cechy szczególne:**Znak graficzny spełniający normę PN-EN ISO 7010:2012 (płyta PCV,15x15 cm) | 6 szt. | …….…….. zł | …………. zł |
| 12 | **Znak kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo - znak ewakuacyjny spełniający normę PN-EN ISO 7010:2012 (płyta PCV,15x30 cm)** | 3 szt. | …….…….. zł | …………. zł |
| 13 | **Znak kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo - znak ewakuacyjny spełniający normę PN-EN ISO 7010:2012 (płyta PCV,15x30 cm)** | 3 szt. | …….…….. zł | …………. zł |
| 14 | **Znak kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (prawostronny) - znak ewakuacyjny spełniający normę PN-EN ISO 7010:2012 (płyta PCV,15x30 cm** | 3 szt. | …….…….. zł | …………. zł |
| 15 | **Znak kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w dół (lewostronny) - znak ewakuacyjny spełniający normę PN-EN ISO 7010:2012 (płyta PCV,15x30 cm** | 3 szt. | …….…….. zł |  ………… zł |
| 16 | **Znak kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w górę (lewostronny) - znak ewakuacyjny spełniający normę PN-EN ISO 7010:2012 (płyta PCV,15x30 cm)** | 2 szt. | …….…….. zł | …………. zł |
| 17 | **Znak pchać aby otworzyć drzwi (prawe) znak ewakuacyjny spełniający normę PN-EN ISO 7010:2012 (płyta PCV,10x10 cm)** | 2 szt. | …….…….. zł | …….……. zł |
| 18 | **Znak pchać aby otworzyć drzwi (lewe) znak ewakuacyjny spełniający normę PN-EN ISO 7010:2012 (płyta PCV, 10x10 cm)** | 2 szt. | …….…….. zł | …….……. zł |
| 19 | **Znak ciągnąć aby otworzyć drzwi (lewe) znak ewakuacyjny spełniający normę PN-EN ISO 7010:2012 (płyta PCV,10x10 cm)** | 2 szt. | …….…….. zł | …….……. zł |
| 20 | **Znak ciągnąć aby otworzyć drzwi (prawe) znak ewakuacyjny spełniający normę PN-EN ISO 7010:2012 (płyta PCV, 10x10 cm)** | 2 szt. | …….…….. zł | …….……. zł |
| 21 | **Znak kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w górę (lewo) - znak ewakuacyjny spełniający normę PN-EN ISO 7010:2012 (płyta PCV,15x30 cm** | 2 szt. |  |  |
| 22 | **Znak kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w dół (lprawo) - znak ewakuacyjny spełniający normę PN-EN ISO 7010:2012 (płyta PCV,15x30 cm** | 6 szt. |  |  |
| 23 | **Znak kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w dół (lewo) - znak ewakuacyjny spełniający normę PN-EN ISO 7010:2012 (płyta PCV,15x30 cm** | 2 szt. |  |  |
| **Ogółem wartość brutto za całość zamówienia** | ………… zł |

1. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .