Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**BLOK nr 3** – dostawa wentylatorów, grzejników olejowych i klimatyzatorów przenośnych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Opis | Ilość |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **WENTYLATOR ELEKTRYCZNY KOLUMNOWY:****materiał, kolor, cechy szczególne:*** wentylator kolumnowy z możliwością regulacji prędkości;
* funkcje dodatkowe: podświetlenie, timer, wyświetlacz, automatyczna oscylacja;
* sterowanie elektroniczne;
* moc: min. 45 W;
* 3 prędkości nawiewu;
* materiał: metal i tworzywo sztuczne;
* kolor: czarny, biały lub zbliżony;
* napięcie zasilania: 220 – 240 V;
* długość kabla: 1,5 m (± 0,5 m);

**wymiary:*** szerokość: 15 - 25 cm;
* głębokość: 15 - 25 cm;
* wysokość: 75 - 120 cm.
 | 10 szt. |
| 2 | **WENTYLATOR ELEKTRYCZNY PODŁOGOWY:****materiał, kolor, cechy szczególne:*** wentylator podłogowy z możliwością regulacji prędkości;
* kratka zabezpieczająca przed obrażeniami;
* moc: min. 70 W;
* 3 prędkości wentylatora;
* materiał: metal i tworzywo sztuczne;
* kolor: czarny, srebrny lub zbliżony;
* poziom hałasu: max. 70 dB(A);
* napięcie zasilania: 220 – 240 V;
* długość kabla: 1,6 m (± 0,5 m);

**wymiary:*** szerokość: 50 - 60 cm;
* głębokość: 18 - 25 cm;
* wysokość: 50 - 60 cm;
* średnica wentylatora: 40 - 50 cm.
 | 4 szt. |
| 3 | **GRZEJNIK OLEJOWY ELEKTRYCZNY:****materiał, kolor, cechy szczególne:*** materiał: stal;
* kolor: czarny, biały lub zbliżony;
* min. 9 żeberek;
* moc: min. 2000 W;
* 3 poziomy grzania;
* napięcie zasilania: 220 – 240 V;
* długość kabla: 1,6 m (± 0,5 m);
* podstawa na kółkach;
* automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem;

**wymiary:*** wysokość 55 - 65 cm;
* szerokość 25 - 30 cm;
* głębokość 35 - 40 cm.
 | 10 szt. |
| 4 | **KLIMATYZATOR PRZENOŚNY:****materiał, kolor, cechy szczególne:** * moc urządzenia 2500 - 3500 W;
* wydajność 350 - 400 m³/h;
* maksymalna moc chłodzenia 12000 BTU/2600 W;
* 3 prędkości pracy;
* regulacja prędkości pracy;
* rura wylotu powietrza 1,5 - 2 m;
* 2 adaptery do rury;
* końcówka wylotu rury;
* łącznik rury;
* taśma montażowa do uszczelki okiennej;
* uniwersalna uszczelka okienna;
* wężyk odpływowy;

**wymiary:*** wysokość 60 - 75 cm;
* szerokość 40 - 50 cm;
* głębokość 30 - 40 cm.
 | 10 szt. |

1. Termin wykonania zamówienia do **25.11.2025 r.**
2. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.