Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**BLOK nr 3** – dostawa wentylatorów, grzejników olejowych i klimatyzatorów przenośnych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Opis | Ilość |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **WENTYLATOR ELEKTRYCZNY KOLUMNOWY:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**   * wentylator kolumnowy z możliwością regulacji prędkości; * funkcje dodatkowe: podświetlenie, timer, wyświetlacz, automatyczna oscylacja; * sterowanie elektroniczne; * moc: min. 45 W; * 3 prędkości nawiewu; * materiał: metal i tworzywo sztuczne; * kolor: czarny, biały lub zbliżony; * napięcie zasilania: 220 – 240 V; * długość kabla: 1,5 m (± 0,5 m);   **wymiary:**   * szerokość: 15 - 25 cm; * głębokość: 15 - 25 cm; * wysokość: 75 - 120 cm. | 10 szt. |
| 2 | **WENTYLATOR ELEKTRYCZNY PODŁOGOWY:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**   * wentylator podłogowy z możliwością regulacji prędkości; * kratka zabezpieczająca przed obrażeniami; * moc: min. 70 W; * 3 prędkości wentylatora; * materiał: metal i tworzywo sztuczne; * kolor: czarny, srebrny lub zbliżony; * poziom hałasu: max. 70 dB(A); * napięcie zasilania: 220 – 240 V; * długość kabla: 1,6 m (± 0,5 m);   **wymiary:**   * szerokość: 50 - 60 cm; * głębokość: 18 - 25 cm; * wysokość: 50 - 60 cm; * średnica wentylatora: 40 - 50 cm. | 4 szt. |
| 3 | **GRZEJNIK OLEJOWY ELEKTRYCZNY:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**   * materiał: stal; * kolor: czarny, biały lub zbliżony; * min. 9 żeberek; * moc: min. 2000 W; * 3 poziomy grzania; * napięcie zasilania: 220 – 240 V; * długość kabla: 1,6 m (± 0,5 m); * podstawa na kółkach; * automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem;   **wymiary:**   * wysokość 55 - 65 cm; * szerokość 25 - 30 cm; * głębokość 35 - 40 cm. | 10 szt. |
| 4 | **KLIMATYZATOR PRZENOŚNY:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**   * moc urządzenia 2500 - 3500 W; * wydajność 350 - 400 m³/h; * maksymalna moc chłodzenia 12000 BTU/2600 W; * 3 prędkości pracy; * regulacja prędkości pracy; * rura wylotu powietrza 1,5 - 2 m; * 2 adaptery do rury; * końcówka wylotu rury; * łącznik rury; * taśma montażowa do uszczelki okiennej; * uniwersalna uszczelka okienna; * wężyk odpływowy;   **wymiary:**   * wysokość 60 - 75 cm; * szerokość 40 - 50 cm; * głębokość 30 - 40 cm. | 10 szt. |

1. Termin wykonania zamówienia do **25.11.2025 r.**
2. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.