***Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej***

***im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna***

***ul. Wojska Polskiego 2 59-800 Lubań***

***tel. + 48 757254250, tel. kom. 721 961 462***

***e-mail: wtiz.osssg@strazgraniczna.pl***

Lubań, dnia 12 maja 2025 r.

 Egz. pojedynczy

**Zapytanie ofertowe**

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu central wentylacyjnych, klimatyzatorów oraz agregatów chłodniczych w budynkach
nr 7 i nr 53, na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej przy ul. Wojska Polskiego 2,
59-800 Lubań.

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie dwóch przeglądów serwisowych central wentylacyjnych, klimatyzatorów i agregatów chłodniczych w budynku nr 7 oraz dwóch przeglądów serwisowych central wentylacyjnych, klimatyzatorów i agregatów chłodniczych w budynku nr 53.

Wykonawca w całym okresie umowy musi posiadać ważne certyfikaty upoważniające firmę do montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych producentów poszczególnych urządzeń.

1. **Wykaz urządzeń:**

|  |
| --- |
| **Wykaz urządzeń w budynku nr 7.** |
| **Lp.** | **Rodzaj urządzenia** | **Lokalizacja** | **Ilość urządzeń** |
| 1. | Centrala wentylacyjna VTS VVS030c | 59-800 Lubań Budynek nr 7 | 2 |
| 2. | Agregat INNOVA IGHY-224FV5A | 59-800 Lubań Budynek nr 7 | 2 |
| 3. | Klimatyzator Airwell Jednostka wewnętrzna: AW-HKD012-N91Jednostka zewnętrzna: AW-YKD012-H91 –MonosplitAW-YDZC218-H91- Multisplit | 59-800 Lubań Budynek nr 7 | 311 |
| Razem urządzeń  | **9** |

|  |
| --- |
| **Wykaz urządzeń w budynku nr 53.** |
| **Lp.** | **Rodzaj urządzenia** | **Lokalizacja** | **Ilość urządzeń** |
| 1. | Układy wentylacji NW1 i NW2:Centrala wentylacyjna Vents AV03CFH-3500-HW-CDX-A31 Centrala wentylacyjna Vents AV02CFH-1500-HW-CDX-A31Agregat chłodniczy: Fujitsu AJYA072LELBH | 59-800 Lubań Budynek nr 53 | 212 |
| 2. | Układ klimatyzacji VRF Fujitsu:Jednostka wewnętrzna ścienna: ASYA012GCGH Jednostka wewnętrzna kasetonowa: AUXB007GLEHJednostka zewnętrzna: AJYA072LELBH | 59-800 Lubań Budynek nr 53 | 281 |
| 3. | Układ klimatyzacji sytemu Split Fujitsu:Jednostka wewnętrzna ścienna: ASYG-12 KMCC Jednostka zewnętrzna: AOYG-12 KMCC | 59-800 Lubań Budynek nr 53 | 11 |
| Razem urządzeń | **18** |

1. **Wymagania zamawiającego w ramach umowy:**
2. W ramach przeglądu serwisowego central wentylacyjnych Wykonawca wykona:
* wymianę kompletu kaset filtracyjnych na nawiewie i wywiewie.
* sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali,
* czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,
* sprawdzenie wypoziomowania centrali,
* sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych,
* sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych,
* sprawdzenie osadzenia kaset filtracyjnych,
* sprawdzenie ustawienia i zamocowania silnika,
* sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel nagrzewnicy i ich czyszczenie,
* sprawdzenie stanu zaworów odcinających,
* sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń,
* przegląd falowników i elektryki centrali,
1. W ramach przeglądu serwisowego agregatów chłodniczych Wykonawca wykona:
* sprawdzenie wypoziomowania i zamocowania urządzenia,
* sprawdzenie elektryki,
* sprawdzenie stanu styczników sprężarki,
* sprawdzenie stanu zabrudzenia skraplacza i jego czyszczenie,
* kontrola pracy wentylatora,
* sprawdzenie szczelności połączeń freonowych detektorem.
1. W ramach przeglądu serwisowego klimatyzatorów Wykonawca wykona:
* kontrolę i czyszczenie filtra powietrza w jednostce wewnętrznej,
* mycie wymiennika środkiem czyszczącym,
* odgrzybianie i dezynfekcja,
* kontrola pracy wentylatora na różnych prędkościach,
* sprawdzenie szczelności połączeń freonowych detektorem,
* sprawdzenie drożności instalacji skroplin.
1. W ramach przeglądu Wykonawca uzupełni ubytki czynnika chłodzącego w układach
klimatyzacji i wentylacji.

1. **Uwagi.**
* Z przeprowadzonych czynności / sprawdzeń Wykonawca winien sporządzić protokół potwierdzony przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.
* Przeglądy centrali wentylacyjnych oraz urządzeń wentylacyjno-grzewczych należy wykonać
od dnia podpisania umowy do dnia **13.06.2025 r. (budynki nr 7 i nr 53 – I przegląd)** orazod **01.11.2025 r**. **do** **30.11.2025 r. (budynki nr 7 i 53 – II przegląd).**

**Kryterium oceny ofert** – cena oferty 100 %.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną netto i spełniającą wymogi określone w przedmiocie zamówienia.

**Sposób i termin składania ofert**

1. Cenę należy podać w złotych polskich oraz powinna uwzględniać koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **19.05.2025 r.** pocztą elektroniczną na adres **wtiz.osssg@strazgraniczna.pl**.

**UWAGA**:

1. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie się pod
nr telefonu tel. +48 75 725 4242, 507388121, że została ona przez Zamawiającego otrzymana. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
2. Do złożonych ofert Wykonawca złoży oświadczenie o treści:

- „Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty wykonania zlecenia”.

- „Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)”

**Osoby upoważnione do kontaktu**

1. Pan Rafał Jędruch – tel. + 48 507388121.
2. Pan Marcin Kuca – tel. + 48 75 725 4124.

**Inne**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO z art. 13 – 1 strona.
2. Projekt umowy – 5 stron.
3. Formularz ofertowy – 1 strona.

Wyk. w egz. poj.

Wykonał M. K., tel. 6664124

Data 12.05.2025 r.