Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa i adresy wykonawcy …………………………………………………………………..

NIP ………………………………………….. NR KRS ………………..………………..

Telefon kontaktowy ……………………….. e-mail …………..………………………..

Składając ofertę **na dostawę rolet wraz z montażem** w ramach Projektu współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027, tytuł projektu: „Organizowanie powrotów przymusowych oraz powrotów dobrowolnych” FAMI.03.01-IZ.00-0001/24 oferuję realizację zamówienia zgodnie z powyższymi cenami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Opis | Ilość jednostek |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **ROLETA KASETOWA DZIEŃ/NOC:****materiał, kolor, cechy szczegółowe**:* element montowany w ramie okna;
* owalna kaseta aluminiowa z prowadnicami;
* kaseta biała z palety RAL 9003 lub zbliżony;
* kaseta oraz prowadnice odporne na promieniowanie UV;
* kolor materiału rolety szary, antracyt lub zbliżony;
* zaciemnienie: całkowite;
* mechanizm samohamujący;
* obciążnik łańcuszka
* strona prowadzenia: lewa/prawa

**wymiary:*** średni wymiar skrzydła okiennego:
* wysokość: 130 – 140 cm;
* szerokość: 40 cm (± 1 cm);
* szerokość szyby: 35 cm (± 1 cm);

**uwagi:**Wymiar rolety powinien być wykonywany na wymiar "zdjęty" ze skrzydła okna na którym ma się znajdować roleta (wymiary mogą się od siebie różnić). | 4 szt. |
| 2 | **ROLETA KASETOWA DZIEŃ/NOC:****materiał, kolor, cechy szczegółowe**:* element montowany w ramie okna;
* owalna kaseta aluminiowa z prowadnicami;
* kaseta biała z palety RAL 9003 lub zbliżony;
* kaseta oraz prowadnice odporne na promieniowanie UV;
* kolor materiału rolety szary, antracyt lub zbliżony;
* zaciemnienie: całkowite;
* mechanizm samohamujący;
* obciążnik łańcuszka;
* przedłużenie łańcuszka;
* strona prowadzenia: lewa/prawa;

**wymiary:*** średni wymiar skrzydła okiennego:
* wysokość: 40 – 50 cm;
* szerokość: 47,5 cm (± 1 cm);
* szerokość szyby: 43 cm (± 1 cm);

**uwagi:**Wymiar rolety powinien być wykonywany na wymiar "zdjęty" ze skrzydła okna na którym ma się znajdować roleta (wymiary mogą się od siebie różnić). | 18 szt. |
| 3 | **ROLETA KASETOWA DZIEŃ/NOC:****materiał, kolor, cechy szczegółowe**:* element montowany w ramie okna;
* owalna kaseta aluminiowa z prowadnicami;
* kaseta biała z palety RAL 9003 lub zbliżony;
* kaseta oraz prowadnice odporne na promieniowanie UV;
* kolor materiału rolety szary, antracyt lub zbliżony;
* zaciemnienie: całkowite;
* mechanizm samohamujący;
* obciążnik łańcuszka
* strona prowadzenia: lewa/prawa

**wymiary:*** średni wymiar skrzydła okiennego:
* wysokość: 130 – 140 cm;
* szerokość: 47,5 cm (± 1 cm);
* szerokość szyby: 43 cm (± 1 cm);

**uwagi:**Wymiar rolety powinien być wykonywany na wymiar "zdjęty" ze skrzydła okna na którym ma się znajdować roleta (wymiary mogą się od siebie różnić). | 18 szt. |
| 4 | **ROLETA KASETOWA DZIEŃ/NOC:****materiał, kolor, cechy szczegółowe**:* element montowany w ramie okna;
* owalna kaseta aluminiowa z prowadnicami;
* kaseta biała z palety RAL 9003 lub zbliżony;
* kaseta oraz prowadnice odporne na promieniowanie UV;
* kolor materiału rolety szary, antracyt lub zbliżony;
* zaciemnienie: całkowite;
* mechanizm samohamujący;
* obciążnik łańcuszka;
* przedłużenie łańcuszka;
* strona prowadzenia: lewa/prawa;

**wymiary:*** średni wymiar skrzydła okiennego:
* wysokość: 45 – 55 cm;
* szerokość: 57,5 cm (± 1 cm);
* szerokość szyby: 52,5 cm (± 1 cm);

**uwagi:**Wymiar rolety powinien być wykonywany na wymiar "zdjęty" ze skrzydła okna na którym ma się znajdować roleta (wymiary mogą się od siebie różnić). | 18 szt. |
| 5 | **ROLETA KASETOWA DZIEŃ/NOC:****materiał, kolor, cechy szczegółowe**:* element montowany w ramie okna;
* owalna kaseta aluminiowa z prowadnicami;
* kaseta biała z palety RAL 9003 lub zbliżony;
* kaseta oraz prowadnice odporne na promieniowanie UV;
* kolor materiału rolety szary, antracyt lub zbliżony;
* zaciemnienie: całkowite;
* mechanizm samohamujący;
* obciążnik łańcuszka
* strona prowadzenia: lewa/prawa

**wymiary:*** średni wymiar skrzydła okiennego:
* wysokość: 130 – 140 cm;
* szerokość: 57,5 cm (± 1 cm);
* szerokość szyby: 52,5 cm (± 1 cm);

**uwagi:**Wymiar rolety powinien być wykonywany na wymiar "zdjęty" ze skrzydła okna na którym ma się znajdować roleta (wymiary mogą się od siebie różnić). | 18 szt. |
| 6 | **ROLETA KASETOWA DZIEŃ/NOC:****materiał, kolor, cechy szczegółowe**:* element montowany w ramie okna;
* owalna kaseta aluminiowa z prowadnicami;
* kaseta biała z palety RAL 9003 lub zbliżony;
* kaseta oraz prowadnice odporne na promieniowanie UV;
* kolor materiału rolety szary, antracyt lub zbliżony;
* zaciemnienie: całkowite;
* mechanizm samohamujący;
* obciążnik łańcuszka
* strona prowadzenia: lewa/prawa

**wymiary:*** średni wymiar skrzydła okiennego:
* wysokość: 130 – 140 cm;
* szerokość: 59 cm (± 1 cm);
* szerokość szyby: 54 cm (± 1 cm);

**uwagi:**Wymiar rolety powinien być wykonywany na wymiar "zdjęty" ze skrzydła okna na którym ma się znajdować roleta (wymiary mogą się od siebie różnić). | 28 szt. |
| 7 | **ROLETA KASETOWA DZIEŃ/NOC:****materiał, kolor, cechy szczegółowe**:* element montowany w ramie okna;
* owalna kaseta aluminiowa z prowadnicami;
* kaseta biała z palety RAL 9003 lub zbliżony;
* kaseta oraz prowadnice odporne na promieniowanie UV;
* kolor materiału rolety szary, antracyt lub zbliżony;
* zaciemnienie: całkowite;
* mechanizm samohamujący;
* obciążnik łańcuszka
* strona prowadzenia: lewa/prawa

**wymiary:*** średni wymiar skrzydła okiennego:
* wysokość: 130 – 140 cm;
* szerokość: 59 cm (± 1 cm);
* szerokość szyby: 54 cm (± 1 cm);

**uwagi:**Wymiar rolety powinien być wykonywany na wymiar "zdjęty" ze skrzydła okna na którym ma się znajdować roleta (wymiary mogą się od siebie różnić). | 12 szt |

1. Zamieszczone zdjęcia lub rysunki mają na celu jedynie przybliżyć wymagania takie, jak kształt
czy proporcje.
2. Termin wykonania zamówienia **30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz montażu, ustawienia i wypoziomowania w miejscach zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż pomieszczenia do których ma być dostarczone wyposażenie znajdują się w piwnicy, wysokim parterze oraz na pierwszym piętrze budynku nr 14. Brak windy.
4. Zamawiający informuje, że budynek do którego ma być dostarczony przedmiot zamówienia znajduje się w trakcie remontu. W związku z faktem, że w pomieszczeniach w których należy umieścić przedmiot zamówienia przewidziano wykładziny obiektowe, Wykonawca przed dokonaniem montażu zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia podłoża przed uszkodzeniem oraz używania odpowiedniego obuwia i sprzętu. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia obiektu powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia i jest zobowiązany do ich usunięcia na swój koszt.
5. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.