Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**BLOK nr 2** – dostawa odkurzaczy i myjek do okien

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Opis | Ilość |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **ODKURZACZ HOTELOWY:****materiał, kolor, cechy szczególne:**Odkurzacz o wytrzymałej (tworzywa sztucznego)  konstrukcji przeznaczony do czyszczenia podłóg twardych, dywanów, tapicerek. W wyposażeniu wąż ssący, rury ssące, dysza podłogowa, (dwufunkcyjna, przełączana do pracy na powierzchniach twardych i dywanowych).**parametry:*** napięcie: 220 – 240 V;
* częstotliwość: 50 – 60 Hz;
* podciśnienie: 235-250 (mbar);
* pojemność zbiornika: 7 - 10 L;
* średnica 35-40 cm;
* długość przewodu zasilającego: 7 – 10 m;
* poziom ciśnienia akustycznego: 62 - 70(dB (A);
* moc: 850 - 1000 W;

**wymiary:*** długość: 375 mm (± 10 mm);
* szerokość: 285mm (± 10 mm);
* wysokość: 310mm (± 10 mm);

**wyposażenie:*** wąż ssący;
* rura ssąca;
* kółka gumowane;
* min. 12 szt. worków flizelinowych;
* min. 6 szt. filtrów;
* dysza podłogowa;
* zestaw ssawek: szczelinowa ,do tapicerki, szczotkowa.
 | 6 szt. |
|  | **ODKURZACZ PLECAKOWY:****materiał, kolor, cechy szczególne:**Odkurzacz o wytrzymałej i lekkiej (z tworzywa sztucznego)  konstrukcji przeznaczony do czyszczenia podłóg twardych, dywanów, tapicerek. **parametry:*** podciśnienie: 220-250 (mbar);
* pojemność zbiornika: 5 L (± 2 L);
* moc znamionowa: 6 A;
* moc znamionowa: 500 W;
* poziom ciśnienia akustycznego: 65 dB(A);

**wymiary:*** długość: 250 mm (± 50 mm);
* szerokość: 300 mm (± 50 mm);
* wysokość: 500 mm (± 50 mm);

**wyposażenie:*** wąż ssący;
* rura ssąca;
* min. 12 szt. worków flizelinowych;
* min. 6 szt. filtrów;
* zestaw ssawek: szczelinowa, tapicerki, podłogowa;
* ładowarka;
* bateria;
 | 2 szt. |
|  | **MYJKA DO OKIEN:****materiał, kolor, cechy szczególne:*** lekka i cicha myjka okienna;
* wskaźnik LED zintegrowany z przyciskiem pozwala łatwo określić stan naładowania urządzenia;
* spryskiwacz z padem z mikrofibry;

**wymiary:*** długość: 115 – 130 mm;
* szerokość: 250 – 300 mm;
* wysokość: 300 – 350;
* pojemność zbiornika brudnej wody 80 – 100 ml;
* czas pracy na 1 ładowaniu baterii: 35 – 60 min;
* szerokość ssawki szerokiej: 250 – 300 mm
* szerokość ssawki wąskiej: 150 – 200 mm;
 | 6 szt. |

1. Termin wykonania zamówienia do **25.11.2025 r.**
2. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.