Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**BLOK nr 2** – dostawa odkurzaczy i myjek do okien

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Opis | Ilość |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **ODKURZACZ HOTELOWY:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**  Odkurzacz o wytrzymałej (tworzywa sztucznego)  konstrukcji przeznaczony  do czyszczenia podłóg twardych, dywanów, tapicerek. W wyposażeniu wąż ssący, rury ssące, dysza podłogowa, (dwufunkcyjna, przełączana do pracy  na powierzchniach twardych i dywanowych).  **parametry:**   * napięcie: 220 – 240 V; * częstotliwość: 50 – 60 Hz; * podciśnienie: 235-250 (mbar); * pojemność zbiornika: 7 - 10 L; * średnica 35-40 cm; * długość przewodu zasilającego: 7 – 10 m; * poziom ciśnienia akustycznego: 62 - 70(dB (A); * moc: 850 - 1000 W;   **wymiary:**   * długość: 375 mm (± 10 mm); * szerokość: 285mm (± 10 mm); * wysokość: 310mm (± 10 mm);   **wyposażenie:**   * wąż ssący; * rura ssąca; * kółka gumowane; * min. 12 szt. worków flizelinowych; * min. 6 szt. filtrów; * dysza podłogowa; * zestaw ssawek: szczelinowa ,do tapicerki, szczotkowa. | 6 szt. |
|  | **ODKURZACZ PLECAKOWY:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**  Odkurzacz o wytrzymałej i lekkiej (z tworzywa sztucznego)  konstrukcji przeznaczony do czyszczenia podłóg twardych, dywanów, tapicerek.  **parametry:**   * podciśnienie: 220-250 (mbar); * pojemność zbiornika: 5 L (± 2 L); * moc znamionowa: 6 A; * moc znamionowa: 500 W; * poziom ciśnienia akustycznego: 65 dB(A);   **wymiary:**   * długość: 250 mm (± 50 mm); * szerokość: 300 mm (± 50 mm); * wysokość: 500 mm (± 50 mm);   **wyposażenie:**   * wąż ssący; * rura ssąca; * min. 12 szt. worków flizelinowych; * min. 6 szt. filtrów; * zestaw ssawek: szczelinowa, tapicerki, podłogowa; * ładowarka; * bateria; | 2 szt. |
|  | **MYJKA DO OKIEN:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**   * lekka i cicha myjka okienna; * wskaźnik LED zintegrowany z przyciskiem pozwala łatwo określić stan naładowania urządzenia; * spryskiwacz z padem z mikrofibry;   **wymiary:**   * długość: 115 – 130 mm; * szerokość: 250 – 300 mm; * wysokość: 300 – 350; * pojemność zbiornika brudnej wody 80 – 100 ml; * czas pracy na 1 ładowaniu baterii: 35 – 60 min; * szerokość ssawki szerokiej: 250 – 300 mm * szerokość ssawki wąskiej: 150 – 200 mm; | 6 szt. |

1. Termin wykonania zamówienia do **25.11.2025 r.**
2. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.